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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
Канализационная насосная станция

Дата заполнения: «___» ___________ 2026 г.

	Организация
	

	Контактное лицо
	

	Телефон, Е-mail
	



	Параметр
	Значение

	Максимальный расход, м3/час
	

	Общий (полный) напор, м
	

	Подводящий трубопровод:
Кол-во | Ø d1, мм | глубина заложения H1, м (ось)
	
	
	

	Тип соединения подводящего трубопровода:
фланец / раструб / свободный конец
	

	Напорный трубопровод:
Кол-во | Ø d2, мм | глубина заложения H2, м (ось)
	
	
	

	Тип стоков: хозбыт. / ливн. / пром. / пром-ливн.
	

	Материал ёмкости: сталь/стеклопластик/полипропилен/полиэтилен
	

	Требуемое количество насосов, шт.:
Рабочих | резервных | на складе
	
	
	

	Марка насосов
	

	Разность геодезических высот начала и конца
напорного трубопровода, м
	

	Длина (м) и материал напорного трубопровода
	
	

	Ориентация подводящих трубопроводов, «часов»
	

	Ориентация напорных трубопроводов, «часов»
	

	Предполагаемый Ø КНС D, м: 1 / 1,5 / 1,9 / 2,4 / 3 м
	

	Предполагаемая глубина КНС L, м: до 12
	


	
Дополнительные требования к КНС:
 □ Наземный утепленный павильон
 □ Теплоизоляция КНС
 □ Расходомер внутри КНС
 □ Манометр внутри КНС
 ○ Приемная корзина для мусора



или

 ○ Насос с режущим механизмом
 ○ Измельчитель на подводящей трубе
 □ Взрывозащищенное исполнение насоса

	
Дополнительные требования к ШУ:
 □ Двойной ввод питания с АВР
 ○ Наружное исполнение 
или

 ○ Размещение внутри здания
 ○ Дистанционный мониторинг
или

 ○ Дистанционное управление
 □ Газоанализатор
 □ Взрывозащищенное исполнение ШУ
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